CAP Procedura di acesso al canale

CRA

Gli slot time sono uguali a 2^m -1 dove m e il numero di collisioni subite

Esempio per 3 collisioni lo slot time e 2^3 - 1 (8) 0..7

|  |  |
| --- | --- |
| Se n <= 10 | m=n |
| Se 10 < n <= 16 | m=10 |
| > 16 | XXXXXXX |

LATE COLLISION

La collision window e la finestra temporanea entro la quale quando avviene una collisione la stazione riconosce la collisione al livello 2

La late collision e quando il segnale di jamming supera la dimensione del bit viene passato per corretto. L’errore verra riconosciuto dal livello 3