1. Nella modulazione a banda traslata il segnale contenente le informazione detto modulante viene sommato a una portante di ampiezza superiore venendo traslato in modo da consentire il corretto trasferimento delle informazioni nella modulazione in banda base invece il segnale viene trasmesso nella stessa frequenza in cui viene generato